FCSC-清掃競技採点シート

チーム名

所属

# レギュレーションチェック

## ハードウェアチェック

すべてチェック「なし」で合格。

* 1台当たりの大きさ（1m×1m）を超えている。
* 複数台（制限なし）合わせてホーム領域（2m四方）に収まっていない。
* インフラはインフラ導入可能エリアに収まっていない。
* 搭載する水の量が1リットルを超えている。
* 洗剤を使用している。

## ソフトウェアチェック

すべてチェック「なし」で合格。

* 競技開始後に自律的に動作していない（遠隔操作、操作者介入）。
* 移動ロボットが店舗外に出た。
* 清掃終了後にトイレ空間外に退出しない。
* インフラが初期状態に戻らない。

## 安全性等に関するチェック

すべてチェック「なし」で合格。

* 険なエネルギー源を使用している。
* 店舗やトイレ空間を故意に浸水・汚損・破損させた。
* インフラが競技終了後に即時撤去できない。会場の原状復帰が出来なかった。
* 緊急停止スイッチを有しない。
* 緊急停止時やその他の動作状況でてんとうする可能性がある、あるいは転倒した。
* 明らかな危険源（挟み込み部、高温部、鋭利部、レーザー（クラス1以下）、射出機構）がある。

# タスク

## 模擬尿清掃（50点満点）

除去率80％以上で50点

　　　点

## ゴミ清掃（50点満点）

トイレットペーパー4片＋芯1個：各10点 （ゴミ箱又はロボット内に格納することで清掃とみなす。）

　　　点

## リトライ

回数を入力。

　　　個